{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":29,"n_cols":5,"rows_kept":29,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,4],[2,0,5,0],[2,1,5,1],[2,2,5,2],[2,3,3,3],[2,4,5,4],[4,3,5,3],[6,0,6,4],[14,0,14,4],[26,0,26,4],[28,0,28,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量参数清单"]
[]
["序号","项目名称","项目特征描述","计量","工程量"]
[]
[{"$nulls":3},"单位"]
[]
["一、地磅项目（4节 16米地磅）"]
["1","秤台\n（面板14mm）","规格型号Specifications Model 3米* 16米SCS-150t\n最大称量The Largest Weighing 150t\n检定分度Test Index 20kg\n实际分度值Test Index 10kg\n安全过载 Save Overloaded 120%FS\n极限过载 Ultimate Overloaded 150%FS\n台面厚度 Surface Thickness 14mm\n秤体结构 Said Structure U型结构\n主梁规格 Main Specification 340U型槽6道，碳钢Q235材质，封底\n地基形式 Basic Form 浅基坑、无基坑\n精度等级 Accuracy Class C3, OIML III级   （精度高、灵敏度强）\n电源 Power Supply 220VAC(－15％～＋10％),50HZ±2％","套",2]
["2","PL-D40T传感器","数字产品，精度高，优于C3；\n材质可分为优质合金钢、不锈钢，密封等级可达到IP68；\n双航空插拔式接口，可串联组秤，免接线盒，整套秤体系统防护等级IP68；防雷击浪涌能力强，可达80KA；承载钢球配橡胶防尘罩，可在泥沙、油污等恶劣环境下长期使用；\n采用双屏蔽防鼠咬导线，防啮齿动物撕咬破坏导线； 产品现场安装快捷方便。质保一年。","套",2]
["3","D2008防作弊仪表","配备RS-232C（RS422/RS485选配）通讯口，配备电流环大屏幕通讯口；配备标准并行打印接口。连接方式Connection mode RS485方式通讯距离Communication distance 约1000米接传感器个数Then the number of sensors 10个通讯协议Communication protocol 宁波柯力， 传感器电源Sensor power supply  DC 10V，0.8A（Max）\n显示范围Display range －325000～325000（d=10）","台",2]
["4","J6防雷接线盒","连接所有数字传感器，经过AD转换通过信号线把数据传输给数字仪表，不锈钢材质密封处理，防护等级IP68","个",2]
["5","7寸大屏","远距离观察称重结果，可作为称重装置的辅助显示器。\n与计算机连接，作为系统的辅助显示器。\n称重仪表须配置相应的通讯接口.\n基本功能:\n动态扫描锁存技术\n高亮度数码块，特制的光学滤波薄膜，视角范围大；\n显示系统或仪表输出的毛重\n技术参数:\n显示字符：6位LED字高125mm数码管；\n电源：AC 187～242V；49～51Hz；\n通讯接口：RS232方式/电流环方式；\n使用环境温度：0～40℃；\n使用环境湿度：≤85％RH；","个",2]
["6","运输费用及安装",null,"套",2]
["7","主信号线缆","采用6芯双屏蔽信号线，材质为铜","套",2]
["二、监控系统"]
["1","摄像头（枪机）","1. 具有不小于1/2.8 inch逐行扫描200万像素CMOS图像传感器；\n2. 焦距：4.mm/6.0mm/8.0mm/12.0mm可选；\n3. 图像分辨力不小于1100线，亮度等级不小于11级；\n4. ★最低照度：≤0.0005lx（彩色）、≤0.0001lx（黑白），提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件；\n5. 支持H.265、H.264视频编码，支持数字降噪、透雾功能、区域遮盖、走廊模式；\n6. ★具备宽动态能力，宽动态能力综合评分得分不低于136，支持宽动态条纹抑制，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件；\n7. ★具有字符叠加（OSD）功能，字体颜色、描边、背景、空心可设置，可在视频图像叠加图片，叠加的OSD可在屏幕中滚动显示，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件；\n8. ★支持智能红外功能，可根据被摄物的距离自动调节红外光功率密度，红外作用距离可达250m，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件；\n9. 支持区域入侵、越界入侵、移动侦测等智能行为分析；\n10. ★为了保证前端设备接入访问的安全性，支持密码复杂度提示、故障报警功能，支持认证模式设置，设置选项包括无、basic、和digest三种，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件；\n11. ★支持网关ARP绑定功能，摄像机可通过IE浏览器添加并绑定所在网段网关的MAC地址，当其它终端设备访问摄像机时，在使用正确网关MAC地址时可正常访问摄像机，当使用错误网关的MAC地址时不能访问摄像机，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件；\n12. 支持TCP/IP、HTTP、HTTPS、RTSP、SNMP、组播网络协议；\n13. ★支持安全接入功能，当摄像机在管理平台软件注册并上线后，只能通过管理平台软件配置和管理摄像机，不能通过其他方式登录、配置和管理摄像机，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件；\n14. ★支持友好密码功能，启用该策略时与摄像机处于同一网段的地址可以使用摄像机出厂密码登录和访问，跨网段的地址只能使用复杂度为高的密码登录和访问摄像机，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件；\n15. ★电源电压在DC12V±35%范围内变化时，摄像机可正常工作，当直流电源接口正负反接时，摄像机可正常工作，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件 \n16. 支持不低于IP66防护等级； \n17. ★符合GA/T1127-2013安全防范视频监控摄像机通用技术要求，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件。\n18.★与公司监控平台进行无缝对接，使监控大屏能够观看,投标文件提供无缝对接承诺函原件价格投标单位公章。","台",6]
["2","摄像头（半球）","1.具有不小于1/2.7英寸逐行扫描200万像素CMOS图像传感器；\n2.焦距：2.8mm/4mm/6mm，焦距可选；\n3.支持H.265、H.264视频编码；分辨率1920*1080；最低照度：≤0.005lx（彩色）、≤0.0005lx（黑白）；\n4.★支持OSD显示功能，字体颜色、描边、背景、空心可设置，叠加的OSD可以在屏幕中滚动显示, 可以叠加图片格式的OSD，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件；\n5.支持数字降噪、透雾功能、区域遮盖、走廊模式、宽动态功能；支持区域入侵、越界入侵、快速移动智能行为分析；\n6.★具有多种场景设置供选择，可手动切换或根据时间、光照范围和仰角实现自动切换功能，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件；\n7.★静止场景，相同图像质量下，使用H.265/H.254编码格式开启智能编码高级模式与基础模式相比，码流可节省码流85%，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件；\n8.★支持密码复杂度提示、非法登陆、telnet访问方式默认关闭、认证模式支持（无、basic、digest）三种，网关ARP绑定功能，视频水印功能，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件；\n9.支持TCP/IP、HTTP、HTTPS、RTSP、DHCP、NTP网络协议； \n10.支持不低于IP66防护等级；\n11.★支持智能红外功能，红外灯开启时，摄像机可根据被摄物的距离自动调节红外光功率密度，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件； \n12.支持DC12V±25%供电；\n13.★支持电源备份功能，摄像机可同时采用DC12V和POE供电，当一路电源停止供电后，摄像机可正常工作，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件；\n14.符合GA/T1127-2013安全防范视频监控摄像机通用技术要求。\n15.★与公司监控平台进行无缝对接，使监控大屏能够观看,投标文件提供无缝对接承诺函原件价格投标单位公章。","台",2]
["3","宇视NVR-B200-E1硬盘录像机","1. 1盘位硬盘录像机，可接入不少于8路的1080P高清网络视频；\n2. ★具有不少于1个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口、1个HDMI接口、1个VGA接口、1个CVBS视频输出接口、1对音频输入/输出接口、2个USB2.0、1个USB3.0接口、4路报警输入/2路报警输出接口、1个RS232、1个RS485接口、1个SATA3.0接口，提供公安部检测机构产品专业认证测试报告；\n3. ★具有1个硬盘指示灯（HD）、运行指示灯（RUN）、网络运行状态指示灯（NET）、云状态指示灯、电源指示灯，提供公安部检测机构产品专业认证测试报告；\n4. 支持4路12MP视频图像同时输出，或4路4K视频图像同时解码，或8路1920×1080分辨率的H265/264格式的IPC视频同时解码；\n5. ★支持指定网段搜索添加IPC，支持一键添加局域网内IPC出图像，自动修改IPC的IP地址，提供公安部检测机构产品专业认证测试报告；\n6. 支持HDMI1与VGA接口之间输出相同的视频画面，支持HDMI2与VGA接口之间输出不同的视频画面；\n7. 支持标准GB/T28181协议、标准ONVIF协议、RSTP、自定义等协议的网络摄像机接入；\n8. 支持对接入的IPC进行带宽检测，可查看IPC的总带宽；\n9. 支持1/4/6/8/分屏预览模式，支持多屏同时预览，同时轮切，支持预览界面拖动窗格进行图像位置互换；\n10. ★支持1/2/3画面的走廊模式回放，支持对IPC进行图像镜像配置，提供公安部检测机构产品专业认证测试报告；\n11. ★支持自动开启摄像机智能编码和H.265，提供公安部检测机构产品专业认证测试报告；\n12. ★支持对前端IPC直接开启音频及语音对讲，并在预览界面叠加图标OSD，提供公安部检测机构产品专业认证测试报告；\n13. 支持配额存储配置，可对摄像机分配不同的存储空间，支持硬盘SMART信息检测，支持前端摄像机断网恢复后，自动接收摄像机SD卡存储的视频图像；\n14. 支持多种基本回放模式：标签回放、事件回放、外部文件回放、日志回放，支持回放断电、断网前一秒的录像；\n15. 支持8路人机同步回放，支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256倍速正放；1、2、4、8、16、32、64、128、256倍速倒放；\n16. ★支持录像剪辑，并用不同颜色标记处剪辑的录像时间范围，提供公安部检测机构产品专业认证测试报告； \n17. 支持运动检测、视频丢失、音频检测、遮挡检测、开关量等多种告警上报；\n18. ★支持配置运动检测物体大小、告警持续时长、灵敏度，提供公安部检测机构产品专业认证测试报告； \n19. 支持告警联动动作，包括：声音报警、发送邮件、联动存储、联动报警输出、预置位、抓图、报警弹窗、联动预览等； \n20. 支持将设备MAC地址和指定的网关绑定，只有通过绑定的网关才可以远程访问设备；\n21. 支持不低于3种语音对讲：可通过NVR客户端和本机下的IPC进行双向语音对讲；可通过NVR本机和本机下的IPC之间语音对讲功能；可通过NVR客户端和本机进行双向语音对讲；\n22. 支持IPC离线状态原因说明，包括设备连接中、用户名密码错误、网络不通、请求媒体流失败、媒体流中断、带宽不足、弱密码拒绝访问；\n23. ★支持4路人脸识别功能，支持添加黑/白名单人脸库，支持实时比对人脸功能。对符合设置条件的人脸触发报警或者联动功能，提供公安部检测机构产品专业认证测试报告；\n24. 支持人数统计功能功能，根据绊线检测告警，快速统计进入区域人数、离开区域人数以及该区域总人数，支持单个通道或多个通道按照日、月、年的方式以柱状图或列表的方式生成统计的报表，并可通过U盘或移动硬盘等外置设备导出统计的报表数据；\n25. ★支持对NVR进行云升级，支持对NVR接入的IPC进行单个或批量云升级；提供公安部检测机构产品专业认证测试报告；\n26. 支持手机APP客户端（兼容安卓和苹果系统）、IPAD客户端、PC客户端远程访问。\n27.★与公司监控平台进行无缝对接，使监控大屏能够观看,投标文件提供无缝对接承诺函原件价格投标单位公章。","台",2]
["4","24口网络交换机","\n技术参数要求：\n1、标准1U高机架设备，金属机壳，可上机架 ，固化千兆电接口数≥8个； \n2、交换容量≥48Gbps，包转发率≥35.7Mpps； \n3、MAC地址表≥8K；\n4、★配置流控开关 ，可开启或关闭整机流控功能，提供官网查询链接及截图作为证明材料，并加盖原厂公章或投标专用章；\n5、★端口缓存≥4M，提供官网查询链接及截图作为证明材料，并加盖原厂公章或投标专用章；\n6、设备防雷不低于4KV。\n★资质要求：\n1、要求投标产品提供国家强制性产品认证证书复印件。","台",2]
["5","WD监控硬盘","WD4000G监控级硬盘","块",2]
["6","支架","三层万向节/钢/白 喷塑/100×100×92.5mm","付",6]
["7","杆件","根据现场情况定制2-3.5M；不出现虚焊、漏焊、夹渣及严重翘曲等焊接缺陷。","个",2]
["8","杆件基础","根据现场情况定制。","套",2]
["9","配件","通用型抱杆支架,加长型 、三维可调安装支架电源线、网线、监控电源、背包箱、等配套、光纤等配套设施","项",1]
["10","网络机柜","供交换机、硬盘录像机使用。1米","台",2]
["11","监控显示器","21.5寸显示器用于观看监控实时视频","台",2]
["三、活动钢构基础"]
[1,"钢构基础","用于4节16米地磅","套",2]
["备注：1、说明：货物或服务需求如有参考品牌，仅作为说明，没有限制性，投标人在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于采购单位要求的标准并提供证明材料，以满足采购人的需要。\n     2、要求标有“★”参数必须满足，如不满足作废标处理。\n     3、项目完成且验收合格后，付合同总价的80%，余款20%留作质保金，质保期一年满无质量问题一次性付清（无息）\n     4、合同签订完成后7天内完成供货安装；\n     5、项目中标后，城区半小时到达维修现场进行维修，偏远地区1小时到达现场维修，7*24小时提供售后服务。标书中提供服务承诺函。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}